OK1UFC
JS8Call - základní nastavení | Poslední aktualizace 2023
Všeobecně JS8Call je program založený na algoritmech (a protokolu) FT-8. Na rozdíl od FT-8 neslouží pro předávání krátkých zpráv, ale umožňuje specifickou formu chatování. Základní obrazovka se vyznačuje intuitivním a ergonomickým přístupem k ovládání: Řízení FT-710 je z programu dosti podobné jako u programu WSJT-X. Základní nastavení se rovněž dělá obdobným způsobem a menu pro nastavování vypadá takto: Provoz v módu JS8Call jsem asi před rokem vyzkoušel přes satelit QO-100. Pouze pár spojení. Na KV jsem neměl to štěstí, ale aktivně jsem časy, kdy je na pásmu aktivita a ani oblíbené kmitočty nehledal.
TU 73, Mira, ok1ufc