OK1UFC
Jak je dekódována slabší stanice při použití úzkého a širokého filtru? | Poslední aktualizace 2023
Filtry Vždy jsem při provozu FT8 pracoval s šířkou pásma filtrů. Vliv šířky jsem u superhetu popsal kdysi dávno. Jak je to u SDR s přímým vzorkováním? Při jednom z prvních pokusů jsem nastavil široký filtr na šířku 3 kHz (dole) a úzký filtr na šířku 600 Hz (vpravo): Na dvou snímcích obrazovky dole se podívejte na dvě věci: a) jak se změní přijatý report (RSTR) ? b) jak vypadá vodopád ? | Přijatý report se u stanice J69DS (pásmo 24 MHz, příjem na vertikál) se po přepnutí na úzký filtr vylepšil o 8 dB! Když děláme DX (chceme přijímat slabou stanici) vyplatí se pracovat s šířkou pásma.
TU 73, Mira, ok1ufc