Poslední aktualizace 2023
Yaesu FT-710 první dojmy a zkušenosti
Koncept malé domácí stanice pro krátké vlny, jehož jádro tvoří transceiver Yaesu FT-710 Veškerý provoz pomocí digimódů je realizován připojením transceiveru FT-710 pomocí kabelu USB-A (PC) to USB-B (TRX). PC běží pod operačním systémem Windows 10. USB ovladače jsou stažené z webu Yaesu. Podrobnosti o tom, jak je připojení uděláno, jsou popsány v článku základního nastavení WSJT-X. V tomto setupu testuji komfort a ergonomii v jedné z nejmeších domácích konfigurací, která obsahuje TRX FT-710, venkovní tuner FC-40, dva ručně přepínané (banánkem) malé balkónové vertikály, dva kabely mezi tunerem a TRXem (krátký koaxiál RG58 FOAM a řídící kabel tuneru), napájecí zdroj Alinco DM-430 nebo DM-330, notebook s Windows 10 a aplikačním SW pro komunikaci pomocí digimódů. Mezi tunerem FC-40 a koaxiálním napáječem je instalován linkový izolátor (2 toroidní feritová jádra) pro účinné potlačení společných zemních proudů. Feritová jádra byla instalována také na řídící kabel tuneru FC-40 a na napájecí kabel mezi TCVRem a zdrojem Alinco. Na tento maličký setup lze v městském prostředí, poblíž rozvodny VVN, poblíž trolejbusové trakce a mezi spoustou měničů FVE přijímat slabé DX mezikontinentální stanice i stanice radioamatérských expedic. Podrobnosti o staničce jsou v jednotlivých článcích. O rádiu 1.1 Ergonomie FT-710 a první dojem z nového rádia 1.2 CB provoz, provoz na hotspotech, frekvenční rozšířeníVyužití FT-710 Příklady malých antén 2.1 Jednoduchý vertikál pro pásma od 40m do 10m, laděný tunerem Yaesu FC-40 2.2 Jednoduchý balkónový helical vertikál pro pásmo 80m laděný tunerem Provoz na digimódech 3.1 Na jakých frekvencích lze na KV očekávat provoz základních digimódů? 3.2 WSJT-X - základní nastavení 3.3 FLRig pro FLDigi - základní nastavení 3.4 HRD Ham Radio Deluxe - základní nastavení 3.5 DXPSK - základní nastavení 3.6 VarAC - základní nastavení pro TRX Yaesu FT-710 3.7 JS8Call - základní nastavení pro TRX Yaesu FT-710 3.8 Airlink Express - ergonomický program pro PSK, RTTY a MFSK Základní informace o digitálních filtrech FT-8 4.1 Filtry FT-710 - základní nastavování a orientační měření filtrů 4.2 Filtry Narrow a Wide 4.3 Hlasový provoz - základní nastavení FT-710 Příslušenství malé bytové HF stanice 5.1 Napájecí zdroje Alinco 5.2 Linkové izolátory na zamezení společným zemním proudům 5.3 Manuály Yaesu FT-710 a příslušenství
TU 73, Mira, ok1ufc