OK1UFC
Airlink Express - krásný program pro PSK31, RTTY a MFSK | Poslední aktualizace 2023
Všeobecně Přestože mám koupenou licenci na rozsáhlý Ham Radio Deluxe, přestože používám FLDigi, mám vedle nich nainstalovaný výborný Airlink Express. Program lze stáhnout z webu Airlink Express. Program je na konci životního cyklu, ale autor, KR1ST (Alex) slibuje, že bude ještě cca 10 let udržovat web, ze kterého lze SW stáhnout.
Proč jsem si program oblíbil? Především proto, že je: - ergonomický, obejdete se bez manuálu, a to i když jste s programem delší dobu nedělali; - do programu je integrován CAT a běžné TCVRy naleznete v menu "Radio"; přestože v menu můj nový TCVR Yaesu FT-710 nebyl, nastavil jsem jeho bratříčka, model FTdx 1200; nastavení funguje i pro FT-710, TRX lze klíčovat přes CAT a do Airlinku se přenášejí informace o RX frekvenci (obrázek pod textem). - pomocí posuvníků úrovní lze nastavit stejné úrovně, které vyhovují pro program WSJT-X, proto při přechodu na chatovací digimódy nemusíte znovu nastavovat ALC a další parametry: Program umí módy PSK, QPSK, RTTY a MFSK. Z rozbalovacích rolet se nastavuje Mode a Speed. |
Pohled na obrazovku: Užitečné vlastnosti: - umožňuje vysílat tón pro ladění nebo pro nastavení úrovní signálu; - má integrovaný log a umožňuje export/import ADIF; - základní stavy jsou zobrazované na spodní stavové liště; - zobrazuje kontinent, zemi, vzdálenost a azimut; - umožňuje pravé FSK klíčování (True FSK Keying), hodí se milovníkům RTTY; - zobrazuje waterfall a/nebo spektrum; - zobrazuje tzv. multichannel displej, ten umožňuje monitorovat více signálů ve spektru současně; - má integrované filtry s různými šířkami pásma; filtr funguje tak, že přijímaný signál je v jeho středu; - má jednoduše editovatelná tlačítka pro základní makra; 2 sady po 12 tlačítcích; - pracuje ve Windows 10 i ve Windows 11, vyžaduje MS .Net Framework 4.0.
TU 73, Mira, ok1ufc