Aktualizace 2023
Úvodní slovo k experimentům s jednoduchými krátkovlnnými anténami
O Projektu Opět jsou zde krásné podmínky šíření krátkých vln a segmenty pásem vyhrazené digitálním druhům provozu se zaplnily množstvím DX stanic. Rovněž do mé mailové schránky přistálo mnoho mailů, které se týkaly dotazů ke krátkovlnným anténám. Proto se pokouším o maličký projekt, který věnuji opravdu jednoduchým KV anténám. Cíl Cílem projektu je vyzkoušet a popsat několik základních principů, které vedou k úspěchu s jednoduchými anténami. Cílem je též najít příčiny, kvůli kterým se uvažovaná anténa stane nepoužitelnou. Kritéria Nezávodím. Když jsou závody, vyhledávám WARC pásma. Ale rád si udělám DX spojení. Myšleno - mezikontinentální spojení. Proto mým základním kritériem je, abych na testovanou jednoduchou anténu DX stanice slyšel. A také se na ně dovolal. Potěší mě, když se ta DX spojení hrnou a udělám jich několik za sebou. HAM rádio mám tedy pro radost a radostí je, když taková spojení dělám s malou kompaktní stanicí a s malou anténou. A jde to i s vícepásmovým balkónovým vertikálem: Okolnosti Předmětem mého zájmu jsou spojení s malou (ve smyslu kompaktní) stanicí. Nemyslím, že bych byl opravdový QRP šílenec. Nemám nic proti desítkám až stovkám Wattů, miluju vysílání od krbu. Ale jsem rád, když se mi stanice vyjde na stůl vedle notebooku. Pokud takovou stanici vybavíme vícepásmovou (nebo multiband) anténou, naděláme s takovým setupem mnoho krásných spojení. Souhlasím, že svoje místo na světě mají i jednoduché jednopásmové antény. Občas některé z nich použiji na vykrytí toho, co mi moje anténa neumožňuje. Ale preferuji antény vícepásmové. Občas se vyskytne na pásmu rušení nejrůznějšího druhu. Ve spektru jsou viditelné ostré impulsy s roztečí 90 až 100 Hz. Rozteč 90 Hz mě obvykle na pásmu dovede k silnému signálu RTTY stanice. Podívám se, jaké DX spojení s "takovou párou dělá". Při rozteči 100 Hz už ani zdroj rušení nehledám. Ale podívám se, zda lze signály mezikontinentálních stanic, které jedou FT8, dekódovat. Jak ukazuji na prvním obrázku, i v takovém rušení jste schopni dekódovat signály mezikontinentálních stanic, např. VK7AC nebyl až tak slaboučký (RSTR = -13 dB), na vodopádu viditelný, ale ve spektru už bych ho nehledal. Když se mi zdá, že už je toho rušení na pásmu dost, podívám se vedle. Po několika minutách na pásmu 17m se mi zdálo, že už tam zůstaly s rušením jen silnější stanice, tak jsem si přepnul na pásmo 15m, no. I když si vaše rádio s pulsním rušením poradí, odradí to mnohé stanice. V takovém okamžiku je vícepásmová anténa milá. Preference Bohužel nemohu sloužit jako nestranný a nezaujatý radioamatér. Během své praxe jsem používal směrová monstra na příhradovém stožáru, která jsem napájel kilowattovým výkonem. A vedle toho jsem používal malé kompaktní antény. Vybral, ověřil jsem a teoreticky jsem s pomocí programů NEC zkoumal podstatu těch opravdu jednoduchých nebo alespoň zdánlivě jednoduchých antén. A, bohužel, tak jako v minulém období, skončil jsem zase u antén vertikálních. Bez ohledu na jejich princip (čtvrtvlnné, zkrácené, s centrální indukčností, se zkracovanými trapovanými radiály, půlvlnné bez radiálů). Mám je prostě rád, protože mi umožňují poměrně jednoduše realizovat koncept malé DX krátkovlnné stanice.
TU 73, Mira, ok1ufc