OK1UFC
Nastavení programu WSJT-X s použitím TCVRu Yaesu FT-710 | Poslední aktualizace 2023
Připojení 1. Transceiver Yaesu FT-710 je propojen s PC, na kterém běží Windows 10 pomocí kabelu typu USB-A na USB-B (stejný, který se používá u tiskáren). 2. Používám stíněný USB kabel a galvanické oddělení TCVRu od PC: |
Základní nastavení CAT ovládání z WSJT-X 1. Po připojení TCVRu k PC by měla být automaticky nalezena zvuková karta. 2. Provedl jsem aktualizaci ovladačů, které používá Yaesu. Jde o ovladače Silicon Labs pro CP2105 USB to UART Bridge Enhanced COM Port. 3. Ve správci zařízení se mi objevily dva porty. Pro řízení TCVRu jsem použil port COM5. 4. V programu WSJT-X jsem nastavil USB zvukovou kartu a řízení TCVRu přes CAT tak, jak je vidět na dalších obrázcích. Použil jsem: Rig: Yaesu FTDX-1200, protože ve verzi 2.6.0 není FT-710 (ve v2.6.1 již je) Serial Port: COM5 Baud: 19200 bps, je třeba nastavit stejně i na TCVRu Handshake: None PTT: CAT a to pro začátek stačí. V mém případě je to jediná změna, kterou jsem na PC u rádia udělal po přechodu od Icom-7200 k Yaesu FT-710. |
22.1.2023 Poznámka: Ve verzi WSJT-X improved v2.6.1 je již Yaesu FT-710 v seznamu Rigs
Informace k Yaesu FT-710, k ergonomii, jeho vlastnostem jsem začal psát na této stránce FT_710_ergo.htm
TU 73, Mira, ok1ufc