OK1UFC
Nastavení FT-710 pro hlasový provoz SSB, equalizer a další nastavení | Poslední aktualizace 2023
Všeobecně Na této stránce musím především poděkovat Evženovi, OK1ZCF a Zdeňkovi, OK1GF. Nejsem autorem uvedených parametrů nastavení, ale postup mi nepatrně zamotal hlavu. Stejně, jako Evženovi, který však svůj dotaz položil na veřejném fóru (cq.sk). Můj omyl spočíval v tom, že jsem s FT-710 až do tohoto okamžiku nedělal ani jedno spojení SSB, protože k dnešnímu dni nemám desátým rokem doma ani jednu NVIS anténu pro pásmo 80m. Dokonce jsem ještě nevybalil ani mikrofon. Ale po přečtení dotazu jsem si říkal, proč si neověřit funkci egualizeru a nezměřit si jeho parametry. Měl jsem v té době právě k interní audiokartě FT-710 připojen SW spektrální analyzátor a generátor. Nicméně, equalizér mi nefungoval. Nefungoval, protože jsem jednoduše pro digimódy použil předvolby PRESET. Prostě jsem potřeboval protřpat hlavou, uvědomit si, že provoz SSB se jezdí v módu SSB. Tam už nastavování i měření samozřejmě šlo. A to v mezích parametrů, které jsou uvedené v manuálu k obsluze FT-710. Nastavení hlasové komunikace je reprezentováno celou řadou parametrů. Proto zde rád uvádím nejdůležitější hodnoty podle Zdeňka, OK1GF, včetně pohledu do jeho hamovny na zařízení FT-710 (pod 10 palcovým externím monitorem pro FT-710:
RADIO SETTING MODE SSB TX BPF SEL 400-2600Hz menu FUNC MIC GAIN 50 MIC EQ ON PROC LEVEL 30 AMC LEVEL 60 | Operation setting TX AUDIO EQ1 FREQ 200Hz EQ1 LEVEL -11 EQ1 BWTH 5 EQ2 FREQ 1500Hz EQ2 LEVEL 5 EQ2 BWTH 10 EQ3 FREQ 2200Hz EQ3 LEVEL 9 EQ2 BWTH 8 P PMTRC EQ1 200Hz P PMTRC EQ1 -5 P PMTRC EQ1 3 P PMTRC EQ2 1300Hz P PMTRC EQ2 8 P PMTRC EQ2 2 P PMTRC EQ3 2400Hz P PMTRC EQ3 4 P PMTRC EQ3 4
Takže, pánové, ještě jednou děkuji. Bude nám všem potěšením, pokud zkušenost pomůže dalším tápajícím ...
TU 73, Mira, ok1ufc