OK1UFC
Použití externího monitoru FT-710 | Poslední aktualizace 2023
Externí monitor se připojuje do rozhraní DVI-D, které je na zadní straně transceiveru. Aby nám monitor duplikoval obrazovku, musíme nastavit v MENU - DISPLAY SETTING - EXT MONITOR - EXT DISPLAY: ON, viz obrázek vpravo. Dole jsou fotografie 21 palcového počítačového monitoru. Na spodní je vyfotografován režim "multi" , který zobrazuje osciloskop a spektrum FFT. Režim EXT DISPLAY = ON duplikuje obrazovku, tj. vestavěný monitor transceiveru stále zobrazuje. Poznámka: Můj monitor má HDMI rozhraní. Pro převod DVI-D na HDMI jsem použil redukci zakoupenou v Hadexu: https://www.hadex.cz/d328-redukce-hdmia-zdirka-dvi-d-241-konektor/ |
TU 73, Mira, ok1ufc