OK1UFC
Nastavení FLRIG | Poslední aktualizace 2023
Všeobecně 27. května 2023: Po aktualizaci FL RIG a FL DIGI používám verzi FLRIG 1.4.8. Pro FT-710 používám nastavení jako FTDX-10: Zdá se, že některé příkazy fungují lépe, než pro nastavení jako FT-991 (např. ATT, řízení šířky pásma filtrů). Původní popis: TCVR Yaesu FT-710 je příliš novým typem. Není ještě zahrnut v nabídce programu FLRIG pro výběr zařízení. Protože vysílat se musí, zkusil jsem vybrat nejbližší podobný transceiver Yaesu, pomocí jehož příkazů by se daly řídit důležité věci, tj. klíčování PTT, zobrazení a nastavení frekvencí, atd. Použil jsem provedení pro Yaesu FT-991. Některé věci nefungují.
FLRIG FT-991 hlavní okno Funguje například: PTT, vfoA, vfoB, A/B, Split, druh provozu, zobrazení frekvencí, S-metr, měřič výkonu, měřič VSWR, nastavování Vol, RF gain, Pwr (Po, výkon TX), řízení IPO (včetně řazení Amp1, Amp2), NB, Notch filter, .... Nefunguje: Spuštění ladicí procedury tuneru, řízení šířky pásma filtru W/N. Funguje zčásti: ATT; ATT umožňuje řadit útlum 0 dB nebo 6 dB Stručný závěr: Pro použití se SW FLDIGI vyhovuje. Potřeboval jsem hlavně PTT přes CAT, přepínání USB/LSB, nastavování frekvencí a měření Po a VSWR současně (to při TX funguje). |
Nastavení portu COM5 Pokud jste se dostali při čtení až sem, porovnejte s nastavením programu WSJT-X. Po nastavení zařízení (FT-991), portu (u mě COM5) a Baud (používám 19200 bps) nezapomeňte kliknout na Init (vpravo dole). |
Nastavení PTT via CAT Protokol pro FT-991 klíčuje i rádio FT-710. Použité nastavení - viz obrázek vpravo. Důležité je nastavit CAT: Both, RTS: Off, DTR: Off. Provedeme Init a vyzkoušíme z hlavního okna. Tato konfigurace TRX FT-710 provádí spolehlivé klíčování. |
TU 73, Mira, ok1ufc