OK1UFC
Prahová dekódovatelnost signálu FT8 u transceiveru Yaesu FT-710 | Poslední aktualizace 2023
Obecně o metodě měření Transceiver Yaesu FT-710 nemá vyveden vstup zvukové karty. Proto jsem k ověření a kalibraci dekódovatelnosti použil metodu, při které jsem relativně silný signál z generátoru smísil se signálem tzv. bílého šumu (bílý šum má specifické vlastnosti, popis např.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bílý_šum), potom snížil úroveň signálu na potřebnou úroveň (cca 15 dB nad prahovou citlivostí RX) Následně jsem provedl zjištění počtu dekódovaných zpráv z celkového počtu 100 odeslaných zpráv tvaru "CQ OK1UFC JN78". Definice prahové dekódovatelnosti Za prahovou dekódovatelnost považuji stav, kdy je právě 50% zpráv dekódovaných programem WSJT-X improved, verze 2.6.0-rc5. Tedy pokud dekóduje zařízení více, než 50% zpráv, považuji je za dekódovatelné a obráceně, pokud zařízení dekóduje méně, než 50% odeslaných zpráv, považuji takové reporty za nedekódovatelné. K takto zjištěnému prahu dekódovatelnosti jsme schopni (samozřejmě s určitou mírou nejistoty) určit poměr S/N (signál/šum), též označovaný někdy jako SNR, protože úrovně signálu i šumu měříme. Schéma zapojení Jako generátor jsem použil vysílač transceiveru Icom 706 Mk2G a programem WSJT-X generovaný signál z notebooku (ze zvukovky). Důvod mám prostý, zapojení mám ověřené provozem, potřebné úrovně a modulační řětězec nastavený. Nevýhodou, samozřejmě je, že takto generovaný signál FT8 je generován s konkrétním šumem, jehož míru neznám. To zvyšuje nejistotu měření. Jako generátor bílého šumu jsem použil polovodičový generátor, u kterého výrobce uvádí, že generuje bílý šum od kmitočtů vyšších, než 10 MHz. Zda je to pravda nevím. Osciloskopem ten signál na první pohled vypadá jako bílý šum. Měřidlem úrovně lze měřit jeho úroveň. Signál FT8 i signál z šumového generátoru lze mísit na atenuátorech a lze měřičem úrovně (Level Meter dBm) měřit jejich úroveň s rozlišením úrovně cca 0.5 až 1 dBm. Atenuátorem -20 dBm (nebo -30 dBm) lze snížit úroveň signálu na bezpečnou úroveň nad prahem citlivosti RX transceiveru Yaesu FT-710 (který je zapojen jako D.U.T.). Zapojení nad prahem citlivosti jsem volil proto, že mě zajímá dekódování slabých signálů v šumu, a to při nastavení ovládacích prvků pro konkrétní pásmo na subjektivní nejlepší dekódovatelnost signálu (při příjmu provedené nastavení zisku, ATT, IPO, atd.). Úprava tcvru Icom IC-706 na generátor Na této věci mi měření stálo, protože jsem nutně potřeboval konektory TMP-J01X-V6, které výrobce používá k propojování. Obdržel jsem je 19.ledna 2023. Signál jsem vyvedl z následně označeného bodu: Prakticky to znamená odpojit od signálu desku PA v transceiveru, vstup PA zakončit atenuátorem, aby PA něco nevyvedl, výstup na konektoru IC-706 taky zakončit atenuátorem. Ve schématu IC-706 jde o tyto body:
Místo konektoru PA101 (od PA) je připojen prodlužovací kabel s konektorem TMP (na druhém konci mám BNC). Generátor s připojeným atenuátorem, PC se zvukovkou a programem WSJT-X je schopen generovat signály na malých úrovních, které lze mísit s bílým šumem šumového generátoru. Jeden z autorů módu FT8 (Joe, K1JT) uvádí prahovou dekódovatelnost (odkaz zde) na hodnotě - 20 dB (resp. -24 dB při AP). Četnost dekódovaných zpráv je 50% z přijatých. Pomocí výše uvedeného experimentu a v popsané sestavě přístrojů a SW jsem schopen opakovaně docílit prahové dekódovatelnosti (50% zpráv) na hodnotě -23 dB až -24 dB (podle měřeného SNR na vstupu do RX). Program WSJT-X improved, verze 2.6.0-rc5, ukazuje RSTS = -25 dB až -26 dB.
To odpovídá i časté dekódovatelnosti signálů z pásma, při které také mám RSTS na hodnotě - 25 dB až - 26 dB a občas dekóduji signály s RSTS = - 27 dB až - 28 dB a ojediněle - 30 dB. Opět jsem přidal náhodný, ale typický screen obrazovky (22. ledna 2023 ráno, pásmo 80m), obrázek vpravo. Stanici KC2DMC z NA jsem v tento okamžik slyšel na vertikál s vrcholem v 8m na hranici dekódovatelnosti. |
Kalibraci RX FT-710 tedy nadále neřeším a uvádím hodnoty RSTS, které generuje SW WSJT-X.
Informace k Yaesu FT-710, k ergonomii, jeho vlastnostem jsem začal psát na této stránce FT_710_ergo.htm
TU 73, Mira, ok1ufc