OK1UFC
Zdroje Alinco | Poslední aktualizace 2023
Všeobecně Pro napájení 100 Wattových transceiverů Icom a Yaesu jsem používal různé napájecí zdroje. Stále mám ve službě vynikající Diamond GZV2500, novější a osvědčený Alinco DM-330MWE a maličký a nejnovější Alinco DM-430E. Ani jeden z uvedených zdrojů zásadním způsobem nepropojuje pro vysokofrekvenční proudy společnou zem transceiveru s rozvodnou sítí nn tak, abych musel navrhovat a realizovat jakákoliv opatření na oddělení staniční země od rozvodu nn kvůli rušení, které by mi zhoršovalo příjem slabých signálů. Ani v jednom případě jsem nemusel použít u zdroje DM-330 točítko pro řízení kmitočtu měničů kvůli odstranění interferencí na KV pásmu. V nejstarším zdroji Diamond jsem již za dobu jeho života dvakrát měnil elektrolytické kondenzátory, které se prostě "unavily", a to i vlivem vyšší teploty ve zdroji a ztratily svou kapacitu. Rovněž jsem měnil kolébkový spínač "Power". Nejnovější a nejmenší zdroj Alinco mám teprve pár týdnů. Uvnitř jsem si ho zatím pouze prohlédl. Zjistil jsem, že daň za miniaturizaci spočívá v tom, že kondenzátory za usměrňovačem jsou menší, než u jeho staršího bratra DM-330, s poloviční kapacitou a kondenzátory na výstupu jsou ve stěsnaném prostoru mezi chladičem polovodičů a ochranným deklem. Starší, ale stále dostupný DM-330 je sice rozměrnější, ale s většími kondenzátory, které jsou poměrně vzdálené od chladičů. Provedení si porovnejte sami: klasika DM-330 MWE:
TU 73, Mira, ok1ufc